|  |
| --- |
| **Маршрутно-сопроводительный лист № {{RasNumber}}**  на изготовление партии изделий Плата интерфейсная СПЛР.469559.026-02 в количестве {{AmountPerRas}}шт.  Заводские № {{DeviceManNumbers}} |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № оп. | Участок | Наименование операции | Сборочная  единица | Дата начала /  окончания ТО | Количество, шт. | | | | Исполнитель | | Примечание |
| 1 предъявл. | | 2 предъявл. | |
| Принял | Сдал | Принял | Сдал | Должность | Фамилия /  подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | НиИ | Комплектование партии | СПЛР.469559.026 | {{EndTime1}} | {{Received1}} | {{Returned1}} |  | | Мастер | {{ResponsibleFullName1  }} |  |
| 2 | НиИ | Маркирование | СПЛР.469559.026 | {{EndTime2}} | {{Received2}} | {{Returned2}} | Испытатель | {{ResponsibleFullName2  }} | Заводские номера  внести в заглавие |
| 3 | М | Электромонтаж  (пайка резисторов) | СПЛР.469559.026 | {{EndTime3}} | {{Received3}} | {{Returned3}} | Монтажник | {{ResponsibleFullName3  }} | По СПЛР.469559.026 И1 |
| 4 | ОК | Контроль качества | СПЛР.469559.026 | {{EndTime4}} | {{Received4}} | {{Returned4}} |  |  | Контр. ОК | {{ResponsibleFullName4  }} |  |
| 5 | НиИ | Программирование | СПЛР.469559.026 | {{EndTime5}} | {{Received5}} | {{Returned5}} |  | | Настройщик | {{ResponsibleFullName5  }} | По п.5.1 СПЛР.469559.026 И2 |
| 6 | М | Лакирование | СПЛР.469559.026 | {{EndTime6}} | {{Received6}} | {{Returned6}} | Монтажник | {{ResponsibleFullName6  }} |  |
| 7 | ОК | Контроль качества | СПЛР.469559.026 | {{EndTime7}} | {{Received7}} | {{Returned7}} |  |  | Контр. ОК | {{ResponsibleFullName7  }} |  |
| 8 | НиИ | Проверка работоспособности интерфейсовRS-485 и LVDS | СПЛР.469559.026 | {{EndTime8}} | {{Received8}} | {{Returned8}} |  |  | Настройщик | {{ResponsibleFullName8  }} | По п.5.2.1, 5.2.2  СПЛР.469559.026 И2  Отметка ОК |
| 9 | НиИ | Проверка интерфейса  CameraLink // Наличие  аналогового сигнала | СПЛР.469559.026 | {{EndTime9}} | {{Received9}} | {{Returned9}} |  |  | Настройщик | {{ResponsibleFullName9  }} | По п.5.2.3 // 5.2.4  СПЛР.469559.026 И2  Отметка ОК |
| 10 | НиИ | Испытание на устойчивость к вибрации | СПЛР.469559.026 | {{EndTime10}} | {{Received10}} | {{Returned10}} |  |  | Испытатель | {{ResponsibleFullName10  }} | По п.6.4.1 СПЛР.469559.026 И4  С заполнением Карты проверки  Отметка ОК |
| 11 | НиИ | Проверка работоспособности интерфейсовRS-485 и LVDS | СПЛР.469559.026 | {{EndTime11}} | {{Received11}} | {{Returned11}} |  |  | Настройщик | {{ResponsibleFullName11  }} | По п.5.2.1, 5.2.2  СПЛР.469559.026 И2  Отметка ОК |
| 12 | НиИ | Проверка интерфейса  CameraLink // Наличие  аналогового сигнала | СПЛР.469559.026 | {{EndTime12}} | {{Received12}} | {{Returned12}} |  |  | Настройщик | {{ResponsibleFullName12  }} | По п.5.2.3 // 5.2.4  СПЛР.469559.026 И2  Отметка ОК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № оп. | Участок | Наименование операции | Сборочная  единица | Дата начала /  окончания ТО | Количество, шт. | | | | Исполнитель | | Примечание |
| 1 предъявл. | | 2 предъявл. | |
| Принял | Сдал | Принял | Сдал | Должность | Фамилия /  подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | НиИ | Испытание на устойчивость к пониженной температуре | СПЛР.469559.026 | {{EndTime13}} | {{Received13}} | {{Returned13}} |  |  | Испытатель | {{ResponsibleFullName13  }} | По п.6.4.2 СПЛР.469559.026 И4  С заполнением Карты проверки  Отметка ОК |
| 14 | НиИ | Проверка работоспособности интерфейсовRS-485 и LVDS | СПЛР.469559.026 | {{EndTime14}} | {{Received14}} | {{Returned14}} |  |  | Настройщик | {{ResponsibleFullName14  }} | По п.5.2.1, 5.2.2  СПЛР.469559.026 И2  Отметка ОК |
| 15 | НиИ | Проверка интерфейса  CameraLink // Наличие  аналогового сигнала | СПЛР.469559.026 | {{EndTime15}} | {{Received15}} | {{Returned15}} |  |  | Настройщик | {{ResponsibleFullName15  }} | По п.5.2.3 // 5.2.4  СПЛР.469559.026 И2  Отметка ОК |
| 16 | НиИ | Испытание на устойчивость к повышенной температуре | СПЛР.469559.026 | {{EndTime16}} | {{Received16}} | {{Returned16}} |  |  | Испытатель | {{ResponsibleFullName16  }} | По п.6.4.3 СПЛР.469559.026 И4  С заполнением Карты проверки  Отметка ОК |
| 17 | НиИ | Устойчивость платы к питающему напряжению (16 ± 0,1) В | СПЛР.469559.026 | {{EndTime17}} | {{Received17}} | {{Returned17}} |  |  | Настройщик | {{ResponsibleFullName17  }} | Отметка ОК |
| 18 | НиИ | Проверка работоспособности интерфейсовRS-485 и LVDS | СПЛР.469559.026 | {{EndTime18}} | {{Received18}} | {{Returned18}} |  |  | Настройщик | {{ResponsibleFullName18  }} | По п.5.2.1, 5.2.2  СПЛР.469559.026 И2  Отметка ОК |
| 19 | НиИ | Проверка интерфейса  CameraLink // Наличие  аналогового сигнала | СПЛР.469559.026 | {{EndTime19}} | {{Received19}} | {{Returned19}} |  |  | Настройщик | {{ResponsibleFullName19  }} | По п.5.2.3 // 5.2.4  СПЛР.469559.026 И2  Отметка ОК |
| 20 | НиИ | Сборка (наклейка ярлыка) | СПЛР.469559.026 | {{EndTime20}} | {{Received20}} | {{Returned20}} |  | | Испытатель | {{ResponsibleFullName20  }} | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 21 | НиИ | Упаковывание | СПЛР.469559.026 | {{EndTime21}} | {{Received21}} | {{Returned21}} | Испытатель | {{ResponsibleFullName21  }} |  |
| 22 | ОК | Контроль качества | СПЛР.469559.026 | {{EndTime22}} | {{Received22}} | {{Returned22}} |  |  | Контр. ОК | {{ResponsibleFullName22  }} |  |
| Отгружено на склад готовой продукции по контракту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Особые отметки   |  |  | | --- | --- | | 1. |  | | 2. |  | | 3. |  | | 4. |  | | 5. |  | |